**GM TOPROLL® 100**

**Ausschreibungstext Schweiz**

GM SCHIEBETÜRSYSTEME für Glasschiebetüren im Innenbereich verbinden die Vorteile von Glas mit einer hochqualitativen Schiebetürmechanik auf außergewöhnlich ästhetische Weise. Extrem filigran und für alle gängigen Glasarten konzipiert, wird die rahmenlose Glasschiebetür perfekt in Szene gesetzt.

Mit \* bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

**BKP 274 GLASSCHIEBETÜREN**

**000 Allgemeine Beschreibung**

**001 Technische Kriterien:**

Glasschiebetür bestehend aus ESG oder VSG (2 x ESG) in rahmenloser Ganzglasausführung in Kombination mit einem Glasschiebetür-Profilsystem. Das System muss für VSG aus ESG zugelassen sein (Bolzen-Sicherung oder Verklebung). Führungstechnik geräuscharm mit kunststoffummantelten Edelstahl-Kugellagerrollen mit geschliffener Innen- und Außenfläche und Vollfettung. Bei hohen Gewichten Schiebetürmechanik mit tandemgelagerten Doppelrollen auf einer Halbrund-Gleis-Kontur-Laufschiene (keine Wannen- oder Grabenführungen zur Vermeidung von Schmutzansammlungen). Die Glaselemente müssen zentrisch, im Schwerpunkt gelagert sein. Exzentrische Glaslagerung, einseitiges Anstreifen oder Abstützen ist nicht zulässig. Die Türbeschläge sind nach oben und unten höhenjustierbar.

**Besonderheiten:**

* Maximalgewicht: 100 kg
* Maximalhöhe: 4 m
* vielfältige Montagemöglichkeiten (Wand- und Deckenmontage, Glasmontage - mit oder ohne  
  Fixteilanbindung

**002 Glasart / Glasdicke:**

ESG\*, 10\*, 12\*

VSG (2 x ESG)\*, 8.2\* / 10.2\*

**003 Stopper:**

Anlaufbremse beidseitig\* /

Softstopp-Einzugsdämpfung beidseitig\*

Softstopp-Einzugsdämpfung einseitig\*

**004 Oberfläche:**

pressblank\* / eloxiert EV1\* / ähnl. Niro matt\* / eloxiert schwarz (C35)\*

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

**005 Griffe und Beschläge:**

Muschelgriff\*:

rund\*:Ø = 55 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

eckig\*: 40 x 100 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

G-Griff\*: halbrund: 68 x 80 mm, Edelstahl geschliffen

Stangengriff\*:

Länge: 500 mm\*, Ø = 20 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

Länge: 1.000 mm\*, Ø = 20 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

Länge: ....... mm\*, Ø = 20 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

Verbindungen paarweise

Bodenführung\*:

örtliche Bodenführung b = 26 mm\*, (20/26/20), EV1

örtliche Bodenführung b = 22 mm\*, (20/22/20), EV1

GM PIN P\*, mit Filz

**Leitprodukt:**

GM SCHIEBETÜRSYSTEME

**Baureihe:**

GM TOPROLL® 100

**Hersteller:** Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-946

[systeme.anfrage@glasmarte.at](mailto:systeme.anfrage@glasmarte.at)

[glasmarte.at](http://www.ausschreiben.de/online/usr/view.php?mode=link&tb=glas_marte&url=http%3A%2F%2Fwww.glasmarte.at)

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

**100 Aufmaß, Planung, Dimensionierung, Auslegung**

Das Aufmaß, die Planung sowie die Dimensionierung und die Auslegung haben fachgerecht zu erfolgen.

Technische Ausarbeitung gesamt\* (CHF/h): EP ……… GP ………

Koordination und Montage\* (CHF/h): EP ……… GP ………

**110 Glasschiebetürsystem**

Glasschiebetürsystem lt. Beschreibung

Bauteil: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Durchgangslichte**:**

Breite: .................. m x Höhe: .................. m

Anzahl: ................ Stk. EP ............ GP ............

**120 Zuschlag für geänderte Glasart/Glasdesign**

Auf Pos.:………………………………….

Glasart\*: ………………………………….

Design\*: ………………………………….

Anzahl: ……………….Stk. EP .............. GP ............

**Summe BKP 274 Glasschiebetürsystem netto CHF ...............**

**+ 7,7 % MwSt. CHF ...............**

**Gesamtpreis brutto CHF ...............**