**GM LIGHTROLL® 6/8**

**Ausschreibungstext Schweiz**

Das Verglasungssystem GM LIGHTROLL® 6/8 ist ein mehrbahniges, rahmenloses Glasschiebesystem für die Verglasung von Balkonen, Loggien und Terrassen im Außenbereich. Das System wurde speziell für die Montage auf Brüstungen konzipiert.

Mit \* bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

**BKP 274 GLASSCHIEBESYSTEM**

**000 Allgemeine Beschreibung**

**001 Technische Kriterien:**

Mehrbahniges, rahmenloses Glasschiebesystem, Schiebelemente bestehend aus ESG oder VSG (2 x ESG) mit polierten Kanten, das System soll für die Verwendung von ESG und VSG zugelassen sein. Die Schiebeelemente müssen in der Öffnung frei positionierbar sein, die Öffnung muss in beide Richtungen möglich sein. Führungstechnik geräuscharm mit kunststoffummantelten Edelstahl-Kugellagerrollen mit geschliffener Innen- und Außenfläche und Vollfettung, Rollenführung auf einer Halbrund-Gleis-Kontur-Laufschiene (keine Wannen- oder Grabenführungen zur Vermeidung von Schmutzansammlungen) Die Glaselemente müssen zentrisch, im Schwerpunkt gelagert sein. Exzentrische Glaslagerung, einseitiges Anstreifen oder Abstützen ist nicht zulässig.

**Besonderheiten:**

Maximalgewicht je Element: 40 kg

Maximalhöhe: 2m

Schiebeelement ohne Glasbearbeitung

Minimale Ansichtsbreiten der Profile

**002 Glasart / Glasdicke:**

ESG\*/6\*/8\*/

VSG (2 x ESG)\*/6.2\*/8.2\*

(nach statischer Erfordernis)

**003 Oberfläche:**

pressblank\*/eloxiert EV1\*/eloxiert C31\*/eloxiert schwarz (C35)\*

**004 Ausbildung Laufschiene (unten):**

Geneigte Ausführung\*:

Montage der Laufschiene in Kombination mit einer wasserableitenden, nach außen geneigten Wetterbank inkl. einer auf das System abgestimmten Unterkonstruktion.

Ebene Ausführung\*: Montage direkt auf der tragenden Konstruktion, ohne Neigung zur Wasserableitung.

**005 Griffe:**

Muschelgriff\*:

rund\*:Ø = 55 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

eckig\*: 40 x 100 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

**006 Schlösser und Beschläge:**

Druckzylinderschloss\*: witterungsgeschützt integriert in unteren Laufschuh

Steckriegel\*: witterungsgeschützt integriert in unteren Laufschuh

**Leitprodukt:**

GM SCHIEBESYSTEME

**Baureihe:**

GM LIGHTROLL® 6/8

**Hersteller:** Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-946

[systeme.anfrage@glasmarte.at](mailto:systeme.anfrage@glasmarte.at)

[glasmarte.at](http://www.ausschreiben.de/online/usr/view.php?mode=link&tb=glas_marte&url=http%3A%2F%2Fwww.glasmarte.at)

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

**100 Aufmaß, Planung, Dimensionierung, Auslegung**

Das Aufmaß, die Planung sowie die Dimensionierung und die Auslegung haben fachgerecht zu erfolgen.

Technische Ausarbeitung gesamt\* (CHF/h): EP ……… GP ………

Koordination und Montage\* (CHF/h): EP ……… GP ………

**200 Glasschiebesystem**

Glasschiebesystem lt. Beschreibung

Bauteil: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Durchgangslichte**:**

Breite: .................. m x Höhe: .................. m

Anzahl der Bahnen je Anlage: ……….Stk.

Anzahl der Schiebeelemente je Anlage:........ Stk.

Anzahl der Anlagen: ................ Stk. EP ............ GP ............

**300 Zuschlag für geänderte Glasart/Glasdesign**

Auf Pos.:………………………………….

Glasart\*: ………………………………….

Design\*: ………………………………….

Anzahl der Schiebeelemente: ……………….Stk. EP .............. GP ............

**Summe BKP 274 Glasschiebesystem netto CHF ...............**

**+ 7,7 % MwSt. CHF ...............**

**Gesamtpreis brutto CHF ...............**