# Leistungsbeschreibung System GM Anschlagprofil

Das Anschlagprofil für Ganzglastüren mit Glas-Fixteil eignet sich als dreiseitige Anschlagdichtung für Anschlagtüren und Pendeltüren. Bei Pendeltüren wird das Dichtprofil durch die Beschläge unterbrochen und muss aufgrund des Drehpunktes gewechselt werden. Sofern 4 mm Luft zwischen den Gläsern vorhanden sind, kann diese Dichtung auch nachträglich angebracht werden.

Das Profil zeichnet sich durch seine besonders geringe Konstruktionsbreite aus.

**Systembeschreibung:**

(\* nicht Zutreffendes streichen)

Der Systembeschreibung ist das **GM Anschlagprofil** für Ganzglastüren mit angrenzendem Glas-Fixteil zugrundegelegt. Das ausgeschriebene GM Anschlagprofil ist ein Profilsystem von Glas Marte Bregenz, T ++43-5574-6722-0 oder gleichwertig.

Angebotenes System ..........................................

## POS. 1

## Zuschlag Anschlagprofil Glas-Glas Nr. 50 1903 für Ganzglastüre mit Glas-Fixteilen

**Ausführung:**

Profilbreite 22 mm (Ansicht)

Profiltiefe 20 mm

Türdichtung schwarz / grau\*

Oberfläche pulverbeschichtet RAL ....... / eloxiert ............\* / ähnlich Niro matt\*

Glasart: ESG 10 /12\* mm

Türgröße ............. x ............. mm

Preis als Zuschlag auf Pos. .............................. (Ganzglastüren)

Lo

So

........ Stk. Türen EP GP