GM RAILING® DOUBLE SMART Glasgeländer
Ausschreibungstext Österreich

GM RAILING® DOUBLE SMART ist ein Glasgeländer für absturzsichernde Verglasungen laut ÖNORM B3716 als Erhöhung
einer Brüstung.
GM RAILING® DOUBLE SMART ist für eine einfache Befestigung an allen üblichen Untergründen (Stahlbau, Massivbau, Holzbau) konzipiert.
Das Glasgeländer-Modul ist an der unteren Kante linienförmig eingespannt und übernimmt die statische Funktion.

Mit * bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
42.0 GLASGELÄNDER

42.1.00 Allgemeine Beschreibung
Technische Kriterien:
Zwängungsfrei, einseitig linienförmig eingespanntes Glasgeländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen (Keile direkt am Glas) an der oberen Einspannkante. Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. Unten beidseitig in ein U-Konstruktionsprofil eingehängt. Beide U-Profil-Flanken wirken statisch, vorgerichtet für Aufsatzprofil für eine zweite Dichtebene

Konstruktion:
DOUBLE SMART SIDE*: für die seitliche Montage,
DOUBLE SMART TOP*: für die Montage von oben,
Alu-Profilvermessung 64x80mm
Oberflächen: pressblank* / eloxiert EV1* / eloxiert schwarz (C35)

Anforderungen:
privater Bereich*/öffentlicher Bereich*/
Absturzhöhe < 12 m*/Absturzhöhe > 12 m*
Außenanwendung* (Windsog/-druck ........... kN/m²)/
Innenanwendung*

Glasgeländer-Modul:
Verbund-Sicherheitsglas VSG, lt. stat. Erfordernis, 
PVB 4-fach-Folie Mindestdicke1,52 mm, für VSG/Float, VSG/ESG und VSG/TVG, sichtbare Kanten poliert. An der oberen Einspannkante bohrungsfrei, vollflächig, hohlraumfrei, elastisch verklebt in elox. Einhängeprofil. Senkrechte Positionierung stufenlos feinjustierbar (± 3°), vorgefertigte Bauelemente, zertifiziert nach Quality Bond Kriterien.

Glasart:

Glasdicke:
12.4 (2 x 6 mm)


Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Glasdesign:
GM VSG LAMIMART COLOR* (Kollektion-Nr.: ………)/
Mattfolie 1*-/2*-/3*-/4*-fach/Extraweiß*/ICE-H*

Abdeckprofile:
Verkleidung bauseits, Kantbleche mit Verbinder. Abdeckprofil Aluminium*: pressblank* / eloxiert EV1* / eloxiert schwarz (C35)* / pulverbesch. RAL ………….*
Edelstahl*: 1.4301, geschliffen K320
Abdeckung Innen [mm]: ……………
Abdeckung Außen [mm]: …………..

Dichtprofil optional:
Aluminium Abweiserprofil mit schwarzer Silikonabdichtung zum Herstellen einer zweiten Dichtebene, falls erforderlich.
Oberfläche eloxiert EV1

Handlauf/Kantenschutz:
Kantenschutz:
Edelstahl-U-Profil*, 8 x 20mm
Oberfläche: geschliffen K 320
Edelstahl-U-Profil*, 19 x 23 mm
Oberfläche: geschliffen K 320

Leitprodukt:
GM RAILING®

Baureihe:
GM RAILING® DOUBLE SMART

Hersteller: Glas Marte GmbH
+43 5574 6722-938
railing.anfrage@glasmarte.at
glasmarte.at
oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

42.1.10 Statik, Dimensionierung und Planung
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach DIN 18008-4, rechnerischer Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel,
Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise nach EN 12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen im Einspannbereich.

Werk-, Freigabe- und Montagepläne, Materialspezifikationen, Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs- und Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung werden vom Hersteller bereitgestellt.


Technische Ausarbeitung gesamt	EP ..........	GP ..........


Übertrag	                               ……………..…

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Übertrag	                               ……………..…

42.1.20 Glasgeländer horizontal

Glasgeländer lt. Beschreibung
Bauteil: ..........................................
Geschoss: ..........................................
siehe Plan-Nr.: ..........................................

Geländerhöhe (hb) ab Oberkante Fertigfußboden: ............ m
Glasausstand (h1) ab Oberkante Profil: ........................ m
Anzahl Ecken: ......................................................... Stk.

Gesamt ................ lfm	EP ............	GP ............

42.1.30 Handlauf/Kantenschutz
Handlaufausführung lt. Beschreibung (32.1.00) horizontal auf Glaskante vor Ort verklebt (keine Trockenprofile)

Gesamt ................ lfm	EP ............	GP ............
	
42.1.31 Handlauf-Anbindungen
Anbindungen aus Edelstahl, geschliffen K 320

Handlaufanbindung an Wand:    ………. Stk.
Eckverbindungen 90°:                  .......... Stk.
Längsverbinder:                          ………. Stk.
Abschlusssteher:                          .......... Stk.

Anbindungen gesamte Position	EP ........	GP ............

42.1.40 Befestigung am Baukörper
Dübel, Schrauben und Verbindungsmittel in der Außenanwendung in Edelstahlqualität, ausschließlich zugelassene Produkte

Gesamt ................ Stk	EP ............	GP ............
	

Summe Titel 42.0 Glasgeländer netto €		...............

+ 20 % MwSt. €		...............

Gesamtpreis brutto €		...............
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